[bookmark: Сообщение1]Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, администрация Городского округа Люберцы Московской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в соответствии со ст.
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), в целях реконструкции, капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами, в отношении земель и земельных участков общей площадью 1311 кв.м, расположенных в Городском округе Люберцы Московской области, в том числе расположенных в кадастровом квартале 50:22:0010203 и частях земельных участков с:
кадастровым номером: 50:22:0010203:8025, адрес: Российская Федерация, Московская область, Городской округ Люберцы, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного пп.1 п.3 ст. 39.42 Кодекса, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный сервитут в соответствии со ст.39.46 Кодекса.
Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в письменной форме в течение 15 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням через любой МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Люберцы», по адресу:
1. Отдел приема заявителей «Центральный», расположен по адресу: Московская область, город Люберцы, улица Звуковая, дом 3.
2. Отдел приема заявителей «Ухтомский», расположен по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 18, корпус 3.
3. Отдел приема заявителей «Северный», расположен по адресу: Московская область, город Люберцы, улица Инициативная, дом 7Б.
4. Отдел приема заявителей «Мкр.1А», расположен по адресу: Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 30Б.
5. Отдел приема заявителей «Томилинский», расположен по адресу: Московская область, Городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 4/1.
6. Отдел приема заявителей «Красковский», расположен по адресу: Московская область, Городской округ Люберцы, дачный поселок Красково, улица Школьная, дом 5.
7. Отдел приема заявителей «Малаховский», расположен по адресу: Московская область, Городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка, улица Сакко и Ванцетти, дом 1.

8. Отдел приема заявителей «Октябрьский», расположен по адресу: Московская область, Городской округ Люберцы, Рабочий поселок Октябрьский, ул. Ленина, д. 39
9. «ТОСП» расположен по адресу: Московская область, город Люберцы, Некрасовский проезд, дом 6.
График работы МУ «Люберецкий МФЦ»:
Дни недели Время работы
Понедельник - воскресенье 8.00 – 20.00 без перерыва на обед

ЕДИНЫЙ НОМЕР КОЛЛ-ЦЕНТРА 8-800-550-50-30
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://lubmfc.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-lyubertsymr@mosreg.ru Дополнительная информация приведена на сайтах:
· РПГУ: uslugi.mosreg.ru
· МФЦ: mfc.mosreg.ru или направляются на адрес электронной почты: sk@lubreg.ru
Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно в администрации городского округа Люберцы Московской области, по адресу: Московская область, Городской округ Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб.101 (в приемные дни, в приемное время: среда с 10:00 до 17:00).
Настоящее сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено на сайте: www.люберцы.рф

	[bookmark: 2.Графическое описание ПС]Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
В целях реконструкции, капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами при реализации объекта: «Строительство путепровода в створе проектируемого проезда № 4037 в городе Люберцы Московской области»

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	
1.
	
Местоположение объекта
	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы

	
2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	
1311 +/- 7,72 м²

	





3.
	





Иные характеристики объекта
	Цель установления публичного сервитута: реконструкция, капитальный ремонт участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами

Земельный участок, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 50:22:0010203:8025.

Срок публичного сервитута: 12 месяцев.

Обладатель публичного сервитута: Юридическое лицо, Государственное казенное учреждение Московской области
«Дирекция дорожного строительства» (ИНН: 5024153527, ОГРН: 1155024002726, адрес эл. почты: info@ddsmo.ru, почтовый адрес: 143522, Московская обл., муниципальный округ Истра, территория Нью Рига Резорт, строение 2, помещение III, часть комнаты 5



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-50, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
Обозначение характерных точек границ
	
Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	
X
	
Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПС1

	1
	459719.73
	2213636.12
	Аналитический метод
	
0.1
	-

	2
	459718.17
	2213633.99
	Аналитический метод
	0.1
	-

	3
	459722.57
	2213631.99
	Аналитический метод
	0.1
	-

	4
	459723.15
	2213632.99
	Аналитический метод
	0.1
	-

	5
	459729.97
	2213631.12
	Аналитический метод
	0.1
	-

	6
	459735.01
	2213629.82
	Аналитический метод
	0.1
	-

	7
	459739.61
	2213628.32
	Аналитический метод
	0.1
	-

	8
	459743.63
	2213626.98
	Аналитический метод
	0.1
	-

	9
	459748.10
	2213625.77
	Аналитический метод
	0.1
	-

	10
	459751.07
	2213624.23
	Аналитический метод
	0.1
	-

	11
	459755.44
	2213622.40
	Аналитический метод
	0.1
	-

	12
	459756.53
	2213622.03
	Аналитический метод
	0.1
	-

	13
	459757.48
	2213621.82
	Аналитический метод
	0.1
	-

	14
	459758.57
	2213621.68
	Аналитический метод
	0.1
	-

	15
	459759.58
	2213621.66
	Аналитический метод
	0.1
	-

	16
	459760.73
	2213621.75
	Аналитический метод
	0.1
	-

	17
	459761.76
	2213621.94
	Аналитический метод
	0.1
	-

	18
	459762.80
	2213622.22
	Аналитический метод
	0.1
	-



	19
	459763.80
	2213622.61
	Аналитический метод
	0.1
	-

	20
	459764.21
	2213622.87
	Аналитический метод
	0.1
	-

	21
	459765.87
	2213623.91
	Аналитический метод
	0.1
	-

	22
	459766.83
	2213624.78
	Аналитический метод
	0.1
	-

	23
	459767.94
	2213625.78
	Аналитический метод
	0.1
	-

	24
	459768.90
	2213626.68
	Аналитический метод
	0.1
	-

	25
	459770.25
	2213627.80
	Аналитический метод
	0.1
	-

	26
	459771.68
	2213628.84
	Аналитический метод
	0.1
	-

	27
	459773.22
	2213629.81
	Аналитический метод
	0.1
	-

	28
	459774.74
	2213630.62
	Аналитический метод
	0.1
	-

	29
	459775.37
	2213630.92
	Аналитический метод
	0.1
	-

	30
	459777.97
	2213632.03
	Аналитический метод
	0.1
	-

	31
	459779.86
	2213632.61
	Аналитический метод
	0.1
	-

	32
	459782.95
	2213633.49
	Аналитический метод
	0.1
	-

	33
	459786.07
	2213634.41
	Аналитический метод
	0.1
	-

	34
	459783.41
	2213634.56
	Аналитический метод
	0.1
	-

	35
	459768.36
	2213642.23
	Аналитический метод
	0.1
	-

	36
	459769.50
	2213648.80
	Аналитический метод
	0.1
	-

	37
	459758.37
	2213654.51
	Аналитический метод
	0.1
	-

	38
	459757.76
	2213654.99
	Аналитический метод
	0.1
	-

	39
	459756.71
	2213652.68
	Аналитический метод
	0.1
	-

	40
	459751.87
	2213654.66
	Аналитический метод
	0.1
	-

	41
	459752.57
	2213656.25
	Аналитический метод
	0.1
	-

	42
	459751.16
	2213656.88
	Аналитический метод
	0.1
	-

	43
	459748.01
	2213649.65
	Аналитический метод
	0.1
	-

	44
	459742.62
	2213655.18
	Аналитический метод
	0.1
	-

	45
	459743.76
	2213656.26
	Аналитический метод
	0.1
	-



	46
	459738.25
	2213662.06
	Аналитический метод
	0.1
	-

	47
	459731.24
	2213655.39
	Аналитический метод
	0.1
	-

	48
	459740.01
	2213646.39
	Аналитический метод
	0.1
	-

	49
	459739.20
	2213646.47
	Аналитический метод
	0.1
	-

	50
	459733.31
	2213647.42
	Аналитический метод
	0.1
	-

	51
	459727.46
	2213648.52
	Аналитический метод
	0.1
	-

	52
	459727.39
	2213648.36
	Аналитический метод
	0.1
	-

	53
	459724.97
	2213643.25
	Аналитический метод
	0.1
	-

	1
	459719.73
	2213636.12
	Аналитический метод
	0.1
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	
Обозначение характерных точек части границы
	
Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	
X
	
Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат - МСК-50, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	
X
	
Y
	
X
	
Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	
Обозначение характерных точек части границы
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	
X
	
Y
	
X
	
Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



	Раздел 4

План границ публичного сервитута

	:7566
:8099
33
:8089
32	34	:7278
:7565
31
:7631	30
29
28
27
:7702	:8104	26
25	36
24	35	:7274
23
:7631	22
21
ТУ 4128

11-20	37	:111646
38
39

40
:8023	41
10	42
50:22:0010203:8025
9	43
ПС1	45
50:22:0010203:8025	8	44
1311 кв.м
7
48	46
49
6
50
50:22:0010203:7662	:7282
5	47

51
52
4	53	:7556
3
50:22:0010203
1
2

	Масштаб 1:500

Условные обозначения:
· часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
· границы кадастрового квартала
· границы объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН
· границы зоны планируемого размещения путепровода в створе проектируемого проезда
№40З7 в городе Люберцы Московской области, в соответствии с Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 25.06.2025 № ЗЗРВ-656
· кадастровый номер земельного участка сведения, о котором содержатся в ЕГРН
· обозначение кадастрового номера кадастрового квартала
· кадастровый номер и обозначение кадастрового номера объекта капитального строительства, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- проектные границы публичного сервитута
2	- обозначение характерных точек границ публичного сервитута
- условный номер контура публичного сервитута
Г2	Г2	- проектируемый участок газопровода
ГЗ	ГЗ
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